本次课程主要连接了发射端的电路，调整发射端程序相应引脚并烧录程序，调试光敏电阻参数值。